**Toolbox: Oogincidenten**

**Inhoud**

* Waar zitten de risico’s?
* Zes afspraken
* Wat kunnen we in ons bedrijf beter doen?
* Wat kan ieder van ons zelf beter doen?

**Waar zitten de risico’s?**

* Metaaldeeltjes
* Houtdeeltjes
* Verf
* Glassplinters
* Lassen en lasers
* Opbouwen en afbreken van steigers

**Voorbeelden in je werkomgeving**

* Hebben jullie voorbeelden van oogincidenten?
* Hoe is het op je eigen werkplek? Waar zitten de risico’s?
* Ken je voorbeelden die hebben geleid tot ziekte of arbeidsongeschiktheid?

**Zes afspraken**

1. Draag de juiste veiligheidsbril met zo nodig een overzetbril en/of gelaatscherm
2. Draag de bril zoals het moet
3. Maak elke dag je veiligheidsbril schoon
4. Zet je veiligheidsbril veilig af
5. Zorg voor een schone werkomgeving
6. Toch iets in je oog? Spoel onmiddellijk met water en meld het bij je leidinggevende

**Afspraak 1: veiligheidsbril**

* Gebruik standaard een nauwsluitende veiligheidsbril waarbij nergens meer dan 8 mm tussen het gezicht en de bril zit (de 8 mm-regel)
* Gebruik bij verspanende werkzaamheden een veiligheidsbril die aansluit op het gezicht, eventueel in combinatie met een gelaatscherm. Binnen een straal van 3 meter rond de verspanende werkzaamheden moet iedereen deze dragen (de 3 meter-regel)
* Gebruik bij het afbreken van steigers een op het gezicht aansluitende bril

**Afspraak 2: draagtips**

* Een veiligheidsbril moet tegen het gezicht aan zitten, anders heeft de bril geen effect
* Wijs je collega erop als je ziet dat zijn veiligheidsbril niet goed zit

**Afspraak 3: schoonmaken bril**

* Maak je veiligheidsbril, gelaatscherm en andere gezichtsbescherming elke dag schoon
* Schoonhouden van je veiligheidsbril voorkomt dat stof en metaaldeeltjes zich aan de binnenkant van de bril ophopen en dan toch in je ogen komen
* Berg je veiligheidsbril altijd goed op, ook tijdens een pauze
* Laat je veiligheidsbril nooit open en bloot in de fabriek liggen

**Afspraak 4: afzetten bril**

* Zet je veiligheidsbril op een veilige manier af:
* Buig eerst voorover
* Doe je ogen dicht
* Zet je bril voorzichtig af
* Wrijf niet met je handen over je gezicht of in je ogen

**Afspraak 5: een schone werkomgeving**

* In een schone werkomgeving vinden minder oogincidenten plaats
* Meld het bij je leidinggevende als je vindt dat extra maatregelen kunnen helpen om het vrijkomen van stof of metaaldeeltjes te beperken

**Afspraak 6: iets in je oog?**

Spoel je ogen onmiddellijk met water of oogspoelvloeistof en meld het zo snel mogelijk bij je leidinggevende

**Alle afspraken op een rij**

1. Draag de juiste veiligheidsbril met zo nodig een overzetbril en/of gelaatscherm
2. Draag de bril zoals het moet
3. Maak elke dag je veiligheidsbril schoon
4. Zet je veiligheidsbril veilig af
5. Zorg voor een schone werkomgeving
6. Toch iets in je oog? Spoel onmiddellijk met water en meld het bij je leidinggevende

**Wat kunnen we beter doen?**

Hebben jullie ideeën over wat we beter kunnen doen?

* In ons team?
* Op onze locatie?
* In ons bedrijf?
* Hebben jullie vragen over wat je moet doen als het misgaat?
* Zijn er in jullie werk zaken die 100% veilig werken onmogelijk maken?

**Wat kun je zelf doen?**

Geef voorbeelden van wat je zelf kunt doen om oogincidenten te voorkomen

**Afspraken maken over veilig werken**

* Met jezelf: wat ga je er zelf aan doen?
* Met elkaar: help elkaar om op de juiste manier te werken!
* Op de locatie:
* Praat in elk werkoverleg over het voorkomen van oogincidenten
* Verzamel voorbeelden van wat goed gaat en wat minder goed gaat
* In het bedrijf: vraag om beschermende maatregelen, informatie en training